产品说明书
一、产品的展示


[image: ]预留孔位
用于安装挂绳
TF内存卡槽（micro SD卡）
支持最多两张放置
注：硅胶卡扣固定
硅胶软垫相机收纳槽
支持放置Pocket 4P 
 1/4英寸 螺纹手柄

按键开关
控制收纳盒开/关合并状态


预留孔位
用于安装挂绳
滤镜卡槽
支持最多放置3片滤镜





注：产品A面（logo面）为硅胶+ABS（仿皮革纹理）
2.场景示范
[image: ][image: ]
3. 包装清单
[image: ]
注：挂手绳长：135.5mm
2、 使用的说明
1.连接示范
[bookmark: _GoBack]产品使用说明：https://v.douyin.com/cQFByICcHZk/
3、 产品的参数
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Pocket 4PAEHL* 1 + 1/4ZE~HRELFAR + Pocket 4PIEH" 3 + TFRTEF2
206*76*46.2mm

217"86*52.5mm

216g

349g




