产品说明书
一、产品的展示

[image: ]电源开关
O为关闭，I为开启
指示灯
通电开机后
蓝色指示灯亮起
AC接口
功率范围100~240v  @50~60hz
主动散热风扇
通电开机后开始散热
风扇直径：44.5mm


注1：
产品的输出接口（USB）下方丝印有支持的最大功率，该标注为仅单接此接口时支持的最大功率，若多接口接入时，功率下降
例USB A1接口标注为100W，单独使用A1接口时支持最高100W QC充电
若同时接入A1+A2+A4+A5+A6，A1功率则仅约为：86W（计算值，实际考虑功耗会更低）

注2：
产品的主要功率协议为QC/QC3,若设备协议不符合，则不能按照丝印标注功率充电
例USB A1接口标注100W，若使用数据线与电脑（PD）功率充电时，实际充电功率为5W
功率不符时，按照可涓流功率充电，在弱功率充电状态下使用，会边冲边掉电直至关机

2.场景示范
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3. 包装清单
[image: ]
2、 使用的说明
1.连接示范
[bookmark: _GoBack]产品使用说明：https://v.douyin.com/Sy-McTtyxpk/
3、 产品的参数
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4、 注意的事项
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各国电源规范接口不同，使用时请注意

1.请勿在潮湿、高温环境中使用或存放充电器，防止损坏内部电路和引发安全事故。
2.请勿使用损坏的充电器或非原装的充电线，以免造成手机故障
3.请勿在易燃易爆以及振动的环境下使用充电器，以免发生安全事故及损坏手机。
4.充电器使用时外壳严禁放置物品以免温度过高损坏充电器及手机
5.请勿在阳光直射、热辐射环境下使用充电器以免损坏充电器及手机
6.就寝时勿将充电器和手机置于床边充电，以免发生安全事故
7.请勿随意拆装充电器，尤其处于充电状态，以免发生安全事故
8.充电器使用完毕后应及时取下，以免损坏
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