产品说明书
一、产品的展示

[image: ]电源键
单击开机
双击强制关机
Lighnting/typec接口均支持双向充电
输出功率：5v3a=9v2a=12v1.5a
输入功率：5v3a=9v2.22a=10v2.25a=12v1.67a

注：若两个接口同时输出时，最多仅支持5v3a
数显屏
显示剩余电量百分比
快充时，绿色图标亮起
Lightning to type-c电源线
线长：105mm（不含端子）

2.场景示范
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3. 包装清单
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2、 使用的说明
1.连接示范
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2.温馨提示
使用不当可能导致电池功能失效、严重发热，甚至起火、爆炸!为避免给您人身、财产造成伤害，请严格遵照以下要求保存和使用本产品:
1、请务必选用符合当地安全标准(如中国CCC标准)的充电器为本产品充电，以免发生意外。
2、请勿将本产品放置在影响其散热(如衣物、枕头、被褥或其他杂物等覆盖)的地方对其充电或为其他设备充电。
3、禁止拆解、撞击、挤压、穿刺、短路本产品，禁止投入水、火中(包括靠近炉灶暖气等热源)，勿放置在温度高于60°C (140°F)的环境中。
4、本产品如发生严重跌落、强烈震动、液体进入、鼓胀、变形、漏液、容量明显下降等情形，请立即停止使用并妥善处置。
5、请按当地规定处理本电池及其他附件，不可将它们作为生活垃圾处理。如电池处理不当可能会导致电池爆炸。
6、本产品含有不可拆卸的内置电池，严禁私自拆开本产品，请勿自行更换电池，避免造成电池破损或其他危险。
7、请将本产品置于儿童无法触及的地方，以免发生意外
3、 产品的参数
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lighnting + typec

5v3a===9v2.22a===10v2.252=
10000mah (3.85v 38.5wah)
5100mah (5vla 25.5wah)
KA, BEAMERFET
105mm (F&#HF)
98*39.5*32mm
165102.8*40mm
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