产品说明书
一、产品的展示
保护盖
侧方预留孔可绑定挂手绳

[image: ]背部typec双向接口
输入功率：5v3a=9v2a=12v1.5
输出功率：5v3a=9v2.22a=12v1.67
PULS按键
按下打开顶部固定夹具，双击强制断电
数显屏
显示剩余电量百分比
Typec输出接口
输出功率：5v3a=9v2.22a=12v1.67
支持协议：PD20W/PPS22W/QC/QC3.0 12V

夹具范围：25~31mm
兼容大疆：pocket 3/4/4p

1/4英寸螺纹接口
支持通用支架拼装使用




2.场景示范
[image: ][image: ]
3. 包装清单
[image: ]
注：附送三脚架尺寸：h78*d30.8mm（收纳状态），脚距132.5mm高38mm（支撑状态）
2、 使用的说明
1.连接示范
参考续航手柄y01产品使用说明：https://v.douyin.com/4GoLzDewhQs/
[bookmark: _GoBack]产品仅外观不同，用法完全一致
2.温馨提示
避免长时间充电。‌不要过度充电，满电后‌应及时取下设备，‌防止过度充电可能引起的损坏或安全隐患‌
保持通风和避免高温环境。‌充电器应存放在通风、‌干燥、‌阴凉的地方，‌避免在过热或潮湿的环境中使用和保存‌
使用正规充电器。‌购买官方平台认证的充电器，‌避免使用无牌或伪劣产品‌
‌插头尽量使用原配。‌使用与无线充参数一致的充电插头，‌以确保安全充电
电源输入建议使用9v2a 或 12v2a充电器
3、 产品的参数
[image: ]
4、 注意的事项
1. 如果电池更换不当会有爆炸危险，如果用错误型号的电池组替换会有着火或爆炸的危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换,仅维修人员可更换,非一般人员更换。
2. 电池不得暴露在诸如日照，火烤或类似过热环境中。
3. 消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。
4. 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。若出现严重鼓胀,请勿继续使用。请勿置于高温环境中。浸水后禁止使用。
5.使用时,应放置在易散热的地方,不要放置在床头、被褥上、包裹里或其他不易散热的环境中使用。
6.避免雨水等液体浸蚀，避免婴幼儿接触玩耍
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