产品说明书
一、产品的展示电源键
单击显示剩余电量百分比
双击启动照明常亮，再次双击切换频闪，最后双击关灯
长按启动风扇，默认一挡风速
启动状态下单击电源键切换1~25~50~100~150~199~关机

五叶无刷电机
风速15m/s




[image: ]LED照明灯与显示屏
显示剩余电量/当前档位
可拆卸电池模块
21700电芯*2
单颗3000mah 3.7v 11.1wh

Typec接口
输入功率：5v2a

2.场景示范
[image: ][image: ]
3. 包装清单
[image: ]
2、 使用的说明
1.连接示范
产品使用说明：https://v.douyin.com/SruGPkQeOmo/
2.温馨提示
产品输入电源建议使用5v2a充电，防止过热
使用时不要遮挡底部吸风口，避免发生事故
3、 产品的参数
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