产品说明书
一、产品的展示

[image: ]功能按键
单击开启/关闭降噪，对应指示灯为蓝+红常亮
双击开启/关闭静音，对应指示灯为蓝灯快闪
三击开启/关闭混响，对应指示灯为蓝灯慢闪
长按三秒强制开/关机
TX端探针与typec充电接口
支持充电仓探针磁吸充电，也可独立使用typec电源充电，功率为5v50ma
注：新品会塑封蓝色胶带绝缘充电，撕开使用即可
麦克风指示灯
左侧为状态灯，待机未配对时频闪淡蓝灯，完成配对时常亮淡蓝灯
右侧为提示灯，充电或使用麦克风时常亮红色，满电时灭灯

RX端接收器指示灯
待机未配对时频闪淡蓝灯
完成配对时常亮淡蓝灯
若只配对一个麦克风则一颗常亮，另一颗频闪
RX端接收器
根据安卓/苹果套餐不同
接口不同（type-c/lightning）
type-c  or  lightning端口
用于转接电源为手机充电
充电功率：5v2a
背部typec输入接口
充电功率：5v330ma
充电仓数显屏
显示仓体剩余电量
显示麦克风充电状态





注：
OPPO/VIVO/IQOO/Realme（真我）品牌手机需要打开OTG/OTG供电后才可正常使用
2.场景示范
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3. 包装清单
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2、 使用的说明
1.连接示范
[bookmark: _GoBack]产品使用说明：https://v.douyin.com/BfZyBG5JvUI/
2.温馨提示
麦克风、电池属于消耗品，不在保修范围。本机自带充电线，可适应于各类手机充电头进行充电。

收到的产品可能电量不足，建议首次使用先将电量充满	

新品麦克风底部会塑封蓝色胶带绝缘充电，撕开使用即可

充电时，请使用5v1a充电器，过高电压的充电器充电可能导致高温或融毁
3、 产品的参数
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