产品说明书
一、产品的展示
+加号按键
短按切换下一曲，长按提高音量



[image: 64e5c0a0-f406-459f-9eaf-6e63a301f41c]Type-c电源输入
功率：5v0.5~1a
3.5mmAUX接口
用于连接电脑或其他输入设备
喇叭
直径：38mm 信噪比80db
-减号按键
短按切换上一曲，长按降低音量
⏯️暂停按键单击暂停/播放

电源键
长按三秒开/关机
短按切换：TF卡模式/蓝牙模式/AUX模式

TF内存卡
支持最大32G内存设备
支持FAT32文件系统的mp3音频格式
指示灯
待机频闪蓝灯，完成配对常亮蓝灯，播放时满闪蓝灯
充电中红灯常亮，满电灭灯




注：产品蓝牙ID为BS02
2.场景示范
[image: ][image: ]
3. 包装清单
[image: ]
2、 使用的说明
1.连接示范
产品使用说明：https://v.douyin.com/XzcVRuZYd0M/
[bookmark: _GoBack]2.温馨提示
收到的产品可能电量不足，建议首次使用先将电量充满

充电时，请使用5v1a充电器，过高电压的充电器充电可能导致高温或融毁
3、 产品的参数
[image: ]
4、 注意的事项
·电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。
·电池更换不当会有爆炸危险，请勿私自更换电池。
·不要让金属物体接触电池的两极。如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常，请勿继续使用。
·请勿将产品放置在温度过低的地方，请不要跌落、强烈振动、用硬物撞击产品，以免损坏;电池浸水后禁止使用。
·如果电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其它人身伤害;如果电池泄漏，应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。
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