产品说明书
一、产品的展示

[image: ]三脚架每个脚底部均具备一块磁铁
用于吸附铁质物品加强固定
1/4通用螺柱
内径5mm/外径6mm高5.8mm




2.场景示范
[image: ][image: ]
3. 包装清单
[image: ]
2、 使用的说明
1.连接示范
[bookmark: _GoBack]产品使用说明：https://v.douyin.com/zu_bLXT-rm4/
注：大疆 Pocket系列相机使用时，需要搭配1/4" 螺纹手柄	 或 续航手柄 配件使用
[image: ][image: ]
手柄底部具备1/4英寸螺纹接口才可连接迷你三脚架
3、 产品的参数
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FRES: ZERminiFpk30
PR ABS+EERRF+HEEE
AR 48.7°28.5"28.5mm
Rl 34g
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