产品说明书
一、产品的展示

[image: ]螺纹直径：16.5mm
牙距：0.8~1mm
目镜
可用口径：10mm
物镜
可用口径：32.5mm，完全口径：37mm
铝合金旋钮镜头保护盖


夹具范围：0~30mm





注：
产品为2x倍镜，按照手机实际等效焦段*2，即代表拍摄焦段
例如手机（苹果26mm主摄像头1倍拍摄）*2=52mm拍摄焦段
计算值：目镜焦距=55mm，物镜焦距=110mm

产品为凸透镜+凹透镜组合，没有正像棱镜（倒影翻转镜片）
2.场景示范
[image: ][image: ]
3. 包装清单
[image: ]
2、 使用的说明
1.连接示范
产品使用说明：https://v.douyin.com/Kc5xmS3-5gw/
3、 产品的参数
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