产品说明书
一、产品的展示


[image: ]包塑钢丝绳
含塑直径：0.8mm
最长拉伸：68cm（不含金属环与卡扣）
金属环
内直径：24..7mm
LOGO
Logo为贴纸，随内附件，可自行黏贴
弹簧扣
环内尺寸：33*24.8mm
卡扣
解锁状态下，可随意拉伸
锁定状态下，固定当前绳索长度



注：通常会添加“相机肩带螺丝”作为搭配
[image: ]

2.场景示范
[image: ][image: ]
3. 包装清单
[image: ]
2、 使用的说明
1.连接示范
[bookmark: _GoBack]产品使用说明：https://v.douyin.com/cr74fwq1ujs/
3、 产品的参数
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