产品说明书
一、产品的展示
磁吸区域
φ10mm磁铁*2





[image: ]夹具
范围：0~26mm
支撑杆
支持前后200°调整
旋钮拨片
旋钮控制支撑杆仰俯松紧固定
相机放置区域（带壳款）
内尺寸：60*33.5*3.5mm
注：支持水平360度旋转




2.场景示范
[image: ][image: ]
3. 包装清单
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2、 使用的说明
1.连接示范
[bookmark: _GoBack]产品使用说明：https://v.douyin.com/CCNISdyNcJY/
3、 产品的参数
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