产品说明书
一、产品的展示

[image: ]固定螺丝
尺寸：外直径10mm
棘轮转轴
支持水平360度旋转
镂空区域
尺寸：180*155mm
支撑杆
可水平旋转收纳
手机支架
支持前后仰俯60°
防滑硅胶垫片

[image: ]拓展坞输入接口
USB+typec接口，此处与电脑连接
根据电脑接口选择拼装USB或拆卸使用typec
Typec接口
USB  Data2.0 支持数据连接，支持连接DAC耳机
Typec接口
注：该接口为DC电源，为拓展坞提供电脑
不是PD接口，不支持为笔记本充电
USB接口数量*5
除顶部USB为3.0外，其余USB均为2.0

注：产品坞与支架不是一体，拓展坞可独立拆卸使用
2.场景示范
[image: ][image: ]
3. 包装清单
[image: ]
2、 使用的说明
1.连接示范
[bookmark: _GoBack]产品使用说明：https://v.douyin.com/gcJR7s91Ml0/
3、 产品的参数
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