产品说明书
一、产品的展示


1/4英寸通用螺柱
内径5mm/外径6mm高6mm



万向球头转子
球头直径24mm

[image: ]阿莱定位孔与1/4通用螺纹
通常用于安装：蟹钳/魔术臂/导轨/补光灯

三节伸缩杆
支持0~20cm延长

受压开关
在三脚架合并状态下
触碰受压开关将会弹开三脚架支撑
旋钮
顺时针旋钮锁紧球头，逆时针旋钮松开球头




2.场景示范
[image: ][image: ]
3. 包装清单
[image: ]
2、 使用的说明
1.连接示范
[bookmark: _GoBack]产品使用说明：https://v.douyin.com/n6ZmGjFNdIM/
3、 产品的参数
[image: ]
image7.png
210mm 155mm 360mm

35.2mm 220mm

ERNS: KSMREDIMIORE
F@HE: ABS

@R h210*d35.2mm
BERT: 248'67.5°48mm
FEBE 183.5¢

mRES: 231g
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